ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ

1. Бегущая строка улица/помещение 1680 х 240 х 90 мм, красная.

2.Комплект для маркировки поручней (окончание поручней-комплект из 3 наклеек: I, II,

 III, цвет желтый).

3.Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло и тактильной

 табличкой.

4.Тактильная вывеска с шрифтом Брайля на вход, размер 400х600мм на оргстекле.

1. 5.Поручень для раковины.

6.Поручень настенный прямой.

7.Поручень откидной с антибактериальным покрытием.

8.Тактильный знак пиктограмма СП-101-2001 вход в помещение, доступность для

 инвалидов 200\*200.

9.Тактильный знак пиктограмма СП-101-2001 вход, выход в помещение 100\*100.

10.Тактильный знак пиктограмма СП-101-2001 указатели направления движения 150\*150.

11.Перекатной пандус телескопический ГОСТ Р 51261-2017.

12.Пандус перекатной ГОСТ Р 51261-2017.

13.Пандус перекатной ГОСТ Р 51261-2017.

14.Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей.

15.Крючок для костылей(травмобезопасный).

16.Наклейка информационная 200х200мм круг желтый.

17.Наклейка «Желтая полоса» противоскользящая для ступеней и других поверхностей.

18.Пандус для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

19.Интерактивная панель.